## 线条(顶线)绘制  

### 功能概述  
- 根据选择的线条截面轮廓，绘制(扫掠)出线条(复合实体)，用于线条配件渲染显示、拆单报价及提供后续生产数据。

### 命令，快捷命令，快捷键。  
- 功能按钮：工具栏“板件绘图 - 线条”，![topline_command_logo.png](images/topline_command_logo.png "线条(顶线)")  
- 完整命令：Topline；  
- 快捷命令：-；  
- 快捷按键：-；  
- 快捷菜单：-。  

### 操作步骤与过程  
- 操作步骤  
    1. 点击“线条”功能按钮(或输入完整的命令Topline、自定义得快捷命令，或按自定义的快捷按键)，执行命令；  
    2. 在出弹出窗口“线条”，选择线条轮廓，点击“绘制”。  
    3. 选择柜体或曲线(线条绘制参照路径)，确定。  
    4. 弹出操作选项“是否翻转路径绘制”，选择“翻转”则按路径绘制点阵方向反向生成，选择“继续”则完成绘制。  
    ```mermaid
        graph LR
            Start([执行“线条”命令]) --> Step1{选择线条轮廓}
            Step1 --> |柜体| Step2.1(选柜体)
            Step1 --> |曲线| Step2.2(选择曲线)
            Step2.1 --> Step3(生成柜体轮廓曲线)
            Step3 --> Step2.2
            Step2.2 --> Step4{是否翻转}
            Step4 --> |继续| End([绘制完成])
            Step4 --> |翻转| Step5.1(翻转)
            Step5.1 --> Step6(翻转路径点阵)
            Step6 --> End
    ```

### 绘制结果
- ![topline_result.png](images/topline_result.png "顶线")