# 层板修改成活动层板

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard1.gif)

---

> ## 层板修改成活动层板命令

 #### 执行方式：
 
 - 快捷键：ACTLAYERBR（输入英文状态下）

   - 在命令行中输入“ACTLAYERBR”+空格
 
 - 功能区：绘图工具栏中的“层板修改成活动层板”按钮

![层板修改成活动层板图标](/PHOTO/ActicityLayerBoard2.png)

> ### 假设要将下面的层板批量修改为活动层板

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard3.png)

### <img class="emoji" src="https://github.githubassets.com/images/icons/emoji/memo.png" alt="memo"> 操作步骤：

- 点击层板修改成活动层板图标，弹出修改活动层板界面，设置好参数，点击确定按钮；

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard4.png)

- 提示选择修改的层板，选择层板，有高亮显示；

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard5.png)

- 点击空格确定，修改为活动层板完成；

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard6.png)

---

> ## 修改活动层板属性

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard4.png)

- 板名称:修改层板名称,不填则默认不修改

- 前缩：层板前边的缩进距离

- 后缩：层板后边的缩进距离

- 勾选前后缩右边的等比例，控制前后缩值相等

- 左缩：层板左边的缩进距离

- 右缩：层板右边的缩进距离

- 勾选左右缩右边的等比例，控制左右缩值相等

- 前缩20，后缩30，左缩40，右缩50，效果如图：

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard7.png)

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard8.png)

---

- 是否绘制层板钉：勾选则绘制层板钉

- 增：指的是增加层板钉层数，是分别上下各增几层层板钉

- 距离：指的是层板钉圆心到圆心之间的距离

- 增：1 ，距离为50，效果如图:

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard9.png)

- 层板钉和层板编组：控制层板与层板钉是否编组 (暂不支持)

- 背板绘制层板钉：控制背板是否绘制层板钉

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard10.png)

层板改为不排钻

不勾选时

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard11.png)

勾选后

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard12.png)

- 前边：层板钉的圆心至层板与板件的碰撞面积最前边的距离

- 后边：层板钉的圆心至层板与板件的碰撞面积最后边的距离

- 半径：为层板钉的半径大小

- 长度：层板钉的长度

- 深度：为嵌入侧板内侧的孔位深度

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard13.png)

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard14.png)

---

- 层板钉计算规则：批量修改活动层板钉界面输入层板钉计算规则，点击写入；

- 180 < 距离 <= 2500，排层板钉个数为2，效果如图：

![层板修改成活动层板命令](/PHOTO/ActicityLayerBoard15.png)

---
